{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["Sheet1","Sheet2","Sheet3"],"not_rendered":{"images":1},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":54,"n_cols":9,"rows_kept":54,"merged":[[0,0,0,8],[1,0,1,8],[2,0,2,8],[46,0,46,8],[47,0,47,8],[48,0,48,1],[48,2,48,3],[48,4,48,5],[48,7,48,8],[49,0,49,1],[49,2,49,3],[49,4,49,5],[49,7,49,8],[50,0,50,1],[50,2,50,3],[50,4,50,5],[50,7,50,8],[51,0,51,1],[51,2,51,3],[51,4,51,5],[51,7,51,8],[52,0,52,1],[52,2,52,3],[52,4,52,5],[52,7,52,8],[53,0,53,1],[53,2,53,3],[53,4,53,5],[53,7,53,8],[54,0,54,8]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["DSR方型组合o型密封圈 Slide Ring for Rod - DSR"]
[]
["DSR方型组合o型密封圈型号规格表"]
["订货号 \nOrder Number","轴径\nd h9","槽底径\nD H9","槽宽\nL +0.2",null,"订货号 \nOrder Number","轴径\nd h9","槽底径\nD H9","槽宽\nL +0.2"]
["DSR0100",10,18,3.2,null,"DSR1400",140,155,6.8]
["DSR0120",12,20,3.2,null,"DSR1450",145,160,6.8]
["DSR0140",14,22,3.2,null,"DSR1500",150,165,6.8]
["DSR0160",16,24,3.2,null,"DSR1550",155,170,6.8]
["DSR0180",18,26,3.2,null,"DSR1600",160,175,6.8]
["DSR0200",20,28,3.2,null,"DSR1650",165,180,6.8]
["DSR0250",25,33,3.2,null,"DSR1700",170,185,6.8]
["DSR0280",28,36,3.2,null,"DSR1750",175,190,6.8]
["DSR0300",30,40,4.2,null,"DSR1800",180,200,8.1]
["DSR0320",32,42,4.2,null,"DSR1850",185,205,8.1]
["DSR0350",35,45,4.2,null,"DSR1900",190,210,8.1]
["DSR0400",40,50,4.2,null,"DSR2000",200,220,8.1]
["DSR0450",45,55,4.2,null,"DSR2050",205,225,8.1]
["DSR0500",50,60,4.2,null,"DSR2100",210,230,8.1]
["DSR0500H",50,65,6.8,null,"DSR2150",215,235,8.1]
["DSR0530",53,63,4.2,null,"DSR2200",220,240,8.1]
["DSR0550",55,65,4.2,null,"DSR2250",225,245,8.1]
["DSR0550H",55,70,6.8,null,"DSR2300",230,250,8.1]
["DSR0600",60,70,4.2,null,"DSR2350",235,255,8.1]
["DSR0600H",60,75,6.8,null,"DSR2400",240,260,8.1]
["DSR0630",63,73,4.2,null,"DSR2450",245,265,8.1]
["DSR0650",65,75,4.2,null,"DSR2500",250,270,8.1]
["DSR0650H",65,80,6.8,null,"DSR2550",255,275,8.1]
["DSR0670",67,77,4.2,null,"DSR2600",260,280,8.1]
["DSR0700",70,80,4.2,null,"DSR2650",265,285,8.1]
["DSR0700H",70,85,6.8,null,"DSR2700",270,290,8.1]
["DSR0750",75,85,4.2,null,"DSR2750",275,295,8.1]
["DSR0750H",75,90,6.8,null,"DSR2800",280,300,8.1]
["DSR0800",80,90,4.2,null,"DSR2850",285,310,9.5]
["DSR0800H",80,95,6.8,null,"DSR2900",290,315,9.5]
["DSR0850",85,100,6.8,null,"DSR3000",300,325,9.5]
["DSR0900",90,105,6.8,null,"DSR3100",310,335,9.5]
["DSR0950",95,110,6.8,null,"DSR3200",320,345,9.5]
["DSR1000",100,115,6.8,null,"DSR3300",330,355,9.5]
["DSR1060",106,121,6.8,null,"DSR3400",340,365,9.5]
["DSR1100",110,125,6.8,null,"DSR3500",350,375,9.5]
["DSR1150",115,130,6.8,null,"DSR3600",360,385,9.5]
["DSR1200",120,135,6.8,null,"DSR3700",370,395,9.5]
["DSR1250",125,140,6.8,null,"DSR3800",380,405,9.5]
["DSR1300",130,145,6.8,null,"DSR3900",390,415,9.5]
["DSR1350",135,150,6.8,null,"DSR4000",400,425,9.5]
[]
["Installation Dimension table based on Metric Size"]
["公制沟槽尺寸(mm)"]
["轴径d h9",null,"沟槽底径D H9",null,"槽宽L +0.2",null,"0型圈线径d1","R1≤"]
["10~28",null,"d+8",null,3.2,null,2.65,0.4]
["30~80",null,"d+10",null,4.2,null,3.55,0.8]
["50~180",null,"d+15",null,6.8,null,5.7,1.2]
["180~280",null,"d+20",null,8.1,null,7,1.6]
["280~400",null,"d+25",null,9.5,null,8.6,1.6]

{"sheet":"Sheet2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"Sheet3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}